Zał. 4 do SIWZ


	ZUPB "RA-MA" S.C R.RADOMSKI, M.MACIOSZEK

	46-083 STARE SIOŁKOWICE, UL. ŻYTNIA 7

	 
	PRZEDMIAR ROBÓT
	 

	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	REMONT ŁAZIENEK

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	47 - 100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A

	INWESTOR
	: 
	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

	ADRES INWESTORA
	: 
	47 - 100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A

	BRANŻA
	: 
	BUDOWLANA,INSTALACYJNA

	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
	: 
	INŻ.ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK

	SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
	: 
	MGR INŻ ROBERT RADOMSKI

	DATA OPRACOWANIA
	: 
	23.09.2008

	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania 23.09.2008
	 
	Data zatwierdzenia


KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE DLA CAŁOŚCI ZADANIA

	1 d.1
	kalk. własna
	Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac - wszystkie pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach.
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	2 d.1
	KNR 4-04 0901-01
	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł
	m
	 
	 

	 
	 
	40
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	3 d.1
	KNR 4-04 0901-02
	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów
	m
	 
	 

	 
	 
	80.00
	m
	80.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	80.000

	4 d.1
	KNR 4-04 0901-03
	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
	m
	 
	 

	 
	 
	40.00
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	5 d.1
	KNR 4-04 0901-04
	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
	m
	 
	 

	 
	 
	40.00
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	6 d.1
	KNR 4-04 0901-06
	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu - zssyp budowlany z tworzywa sztucznego
	m
	 
	 

	 
	 
	50.00
	m
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	7 d.1
	KNR 4-04 0901-07
	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
	m
	 
	 

	 
	 
	50.00
	m
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	2
	ROBOTY DEMONTAŻOWE 

	8 d.2
	KNR 4-02 0230-04
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	m
	 
	 

	 
	 
	108.80
	m
	108.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108.800

	9 d.2
	KNR 4-02 0230-05
	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku
	m
	 
	 

	 
	 
	22.20
	m
	22.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.200

	10 d.2
	KNR 4-02 0114-02
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	272.20
	m
	272.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	272.200

	11 d.2
	KNR 4-02 0132-01
	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	12
	szt.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	12 d.2
	KNR 4-02 0235-08
	Demontaż ustępu z miską fajansową
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12.00
	kpl.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	13 d.2
	KNR 4-02 0235-07
	Demontaż wanny
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	3.00
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	14 d.2
	KNR 4-02 0132-02
	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8.00
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	15 d.2
	KNR 4-02 0235-07
	Demontaż brodzika
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	5.00
	kpl.
	5.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	16 d.2
	KNR 4-02 0235-07
	Demontaż wanny
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	3.00
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	17 d.2
	KNR 4-02 0233-02
	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	36.00
	szt.
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	18 d.2
	KNR 4-02 0233-08
	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW
	szt.
	 
	 

	 
	 
	10.00
	szt.
	10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	19 d.2
	kalk. własna
	Demontaż pochwytów, siedzisk drobnych elementów stalowych
	szt
	 
	 

	 
	 
	32.00
	szt
	32.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	20 d.2
	KNR 4-03 1122-01
	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	18.00
	szt.
	18.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.000

	21 d.2
	KNR 4-03 1122-03
	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	6
	szt.
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	22 d.2
	KNR 4-03 1103-01
	Demontaż konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem - na podłożu ceglanym lub betonowym na ścianie lub w kanale
	szt.
	 
	 

	 
	 
	20
	szt.
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	23 d.2
	KNR 4-03 1103-02
	Demontaż konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem - na podłożu ceglanym lub betonowym na stropie
	szt.
	 
	 

	 
	 
	26
	szt.
	26.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	26.000

	24 d.2
	KNR 4-03 1134-01
	Demontaż opraw
	szt.
	 
	 

	 
	 
	18.00
	szt.
	18.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.000

	25 d.2
	KNR 4-03 1134-01
	Zabezpieczenie lamp bakteriobójczych
	kpl
	 
	 

	 
	 
	6.00
	kpl
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	26 d.2
	KNR 4-01 0106-04 analogia
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	m3
	 
	 

	 
	 
	20.00
	m3
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	27 d.2
	KNR 4-01 0108-09 analogia
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	20.00
	m3
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	28 d.2
	KNR 4-01 0108-09 analogia
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	20.00
	m3
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	29 d.2
	KNR 4-01 0108-09 analogia
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Krotność = 15
	m3
	 
	 

	 
	 
	20.00
	m3
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	30 d.2
	kalk. własna
	koszt składowiska
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	3
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	31 d.3
	KNR 4-01 0819-15
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	m2
	 
	 

	 
	 
	262.44
	m2
	262.440
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	262.440

	32 d.3
	KNR 4-01 0348-01
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
	m2
	 
	 

	 
	 
	36.65
	m2
	36.650
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.650

	33 d.3
	KNR 4-01 0349-02
	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m3
	 
	 

	 
	 
	8.95
	m3
	8.950
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.950

	34 d.3
	KNR 4-01 0701-04
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	262.44
	m2
	262.440
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	262.440

	35 d.3
	KNR BO-12 0360-06
	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegły
	m3
	 
	 

	 
	 
	3.6
	m3
	3.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.600

	36 d.3
	KNR BO-12 0360-07
	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły
	m3
	 
	 

	 
	 
	2.10
	m3
	2.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.100

	37 d.3
	KNR 4-01 0818-05
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	m2
	 
	 

	 
	 
	72.10
	m2
	72.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72.100

	38 d.3
	KNR 4-01 0804-07
	Zerwanie posadzki cementowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	72.10
	m2
	72.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72.100

	39 d.3
	KNR 4-01 0354-06
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	12.00
	szt.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	40 d.3
	KNR 4-01 0339-04
	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m
	 
	 

	 
	 
	49.20
	m
	49.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	49.200

	41 d.3
	KNR 4-01 0108-09
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	29.20
	m3
	29.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29.200

	42 d.3
	KNR 4-01 0108-10 analogia
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15
	m3
	 
	 

	 
	 
	29.20
	m3
	29.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29.200

	43 d.3
	kalk. własna
	koszt składowiska
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	4
	WYMIANA WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

	44 d.4
	KNR 4-01 0313-02
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
	m3
	 
	 

	 
	 
	4.10
	m3
	4.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.100

	45 d.4
	KNR 4-01 0313-04
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	12*1.50*2
	m
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	46 d.4
	KNR 4-01 0313-06
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota
	m
	 
	 

	 
	 
	12*1.50*2
	m
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	47 d.4
	KNR 4-01 0708-03
	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	124.80
	m
	124.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	124.800

	48 d.4
	KNR 2-02 1016-05 analogia
	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. - UWAGA; OŚCIEŻNICE DRZWIOWE W KOMPLECIE DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA, ZGODNIE Z USTALENIAMI I ROZWIĄZANIAMI DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ
	szt.
	 
	 

	 
	 
	12.00
	szt.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	49 d.4
	KNR 2-02 1017-02 analogia
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone UWAGA; OSKRZYDŁA DRZWIOWE W KOMPLECIE DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA, ZGODNIE Z USTALENIAMI I ROZWIĄZANIAMI DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ
	m2
	 
	 

	 
	 
	12.00*2.05*1.10
	m2
	27.060
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	27.060

	50 d.4
	kalk. własna
	Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych UWAGA; KOMPLETNE OKUCIA DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA, ZGODNIE Z USTALENIAMI I ROZWIĄZANIAMI DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	5
	POSADZKI I PODŁOŻA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

	51 d.5
	KNR 2-02 1102-01
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
	m2
	 
	 

	 
	 
	(6.54+5.12+6.65+4.68+6.92+5.54+5.12+6.42+6.60+5.95+4.48+6.60)*1.10
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	52 d.5
	KNR 2-02 0607-01
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	(6.54+5.12+6.65+4.68+6.92+5.54+5.12+6.42+6.60+5.95+4.48+6.60)*1.10
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	53 d.5
	KNR 2-02 1106-01
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
	m2
	 
	 

	 
	 
	(6.54+5.12+6.65+4.68+6.92+5.54+5.12+6.42+6.60+5.95+4.48+6.60)*1.10
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	54 d.5
	KNR 2-02 1106-03
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 1.5
	m2
	 
	 

	 
	 
	(6.54+5.12+6.65+4.68+6.92+5.54+5.12+6.42+6.60+5.95+4.48+6.60)*1.10
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	55 d.5
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	m2
	 
	 

	 
	 
	(6.54+5.12+6.65+4.68+6.92+5.54+5.12+6.42+6.60+5.95+4.48+6.60)*1.10
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	56 d.5
	KNR 2-02 0602-01 analogia
	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE
	m2
	 
	 

	 
	 
	(6.54+5.12+6.65+4.68+6.92+5.54+5.12+6.42+6.60+5.95+4.48+6.60)*1.10
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	57 d.5
	NNRNKB 202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	m2
	 
	 

	 
	 
	77.682
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	58 d.5
	KNR 0-12 1118-04
	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - UWAGA; PŁYTKI CERAMICZNE W KOMPLECIE DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA, ZGODNIE Z USTALENIAMI I ROZWIĄZANIAMI DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ DOBÓR KOLORYSTYKI I WZORU WG ZAKUPIONEGO PRZEZ INWESTORA MATERIAŁU UWAGA!!!!! PŁYTKI W OBRYSIE BRODZIKA PROFILOWAĆ Z ODPOWIEDNIM SPADKIEM W KIERUNKU SYFONU - WPUSTU PODŁOGOWEGO
	m2
	 
	 

	 
	 
	(6.54+5.12+6.65+4.68+6.92+5.54+5.12+6.42+6.60+5.95+4.48+6.60)*1.10
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	6
	ŚCIANY; ZAMUROWANIA, TYNKI, OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE

	59 d.6
	KNR 4-01 0303-02
	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
	m2
	 
	 

	 
	 
	6.99
	m2
	6.990
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.990

	60 d.6
	KNR 4-01 0325-06
	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł
	m
	 
	 

	 
	 
	62.28
	m
	62.280
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	62.280

	61 d.6
	KNR 4-01 0325-06
	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł
	m
	 
	 


	 
	 
	282.22
	m
	282.220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	282.220

	62 d.6
	KNR 4-01 0716-02
	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	63 d.6
	NNRNKB 202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	[3.41*(3.00*2+2.22*2)-1.00*2.05]+[3.41*(2.20*2+2.22*2)-1.00*2.05]*6*1.25
	m2
	244.258
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	244.258

	64 d.6
	KNR 0-12 0829-03 analogia
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej UWAGA; PŁYTKI CERAMICZNE W KOMPLECIE DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA, ZGODNIE Z USTALENIAMI I ROZWIĄZANIAMI DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ DOBÓR KOLORYSTYKI I WZORU WG ZAKUPIONEGO PRZEZ INWESTORA MATERIAŁU UWAGA!!!!! PŁYTKI W OBRYSIE BRODZIKA PROFILOWAĆ Z ODPOWIEDNIM SPADKIEM W KIERUNKU SYFONU - WPUSTU PODŁOGOWEGO
	m2
	 
	 

	 
	 
	[3.41*(3.00*2+2.22*2)-1.00*2.05]+[3.41*(2.20*2+2.22*2)-1.00*2.05]*6*1.25
	m2
	244.258
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	244.258

	65 d.6
	kalk. własna
	Wykonanie obróbek silikonem sanitarnym - kolorystyka zgodna z kolorystyką płytek
	m
	 
	 

	 
	 
	322.25
	m
	322.250
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	322.250

	66 d.6
	KNR 4-01 0711-15
	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)
	m2
	 
	 

	 
	 
	12.64
	m2
	12.640
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.640

	67 d.6
	NNRNKB 202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	m2
	 
	 

	 
	 
	77.682
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	68 d.6
	NNRNKB 202 2015-02
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z cegły o pow. ponad 5 m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	77.682
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	69 d.6
	NNRNKB 202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	m2
	 
	 

	 
	 
	77.682
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	70 d.6
	KNR 2-02 1505-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	m2
	 
	 

	 
	 
	77.682
	m2
	77.682
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	77.682

	7
	UZUPEŁNIENIENIA NA KORYTARZACH - ŚCIANY

	71 d.7
	NNRNKB 202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	68.00
	m2
	68.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	68.000

	72 d.7
	NNRNKB 202 2015-02
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z cegły o pow. ponad 5 m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	68
	m2
	68.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	68.000

	73 d.7
	NNRNKB 202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	68.00
	m2
	68.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	68.000

	74 d.7
	KNR 2-02 1505-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	m2
	 
	 

	 
	 
	68.00
	m2
	68.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	68.000

	8
	KANALIZACJA SANITARNA 

	75 d.8
	KNR-W 2-15 0208-03
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	m
	 
	 

	 
	 
	86.50
	m
	86.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	86.500

	76 d.8
	KNR-W 2-15 0208-02
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	m
	 
	 

	 
	 
	42.22
	m
	42.220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	42.220

	77 d.8
	KNR-W 2-15 0211-03
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	podej.
	 
	 

	 
	 
	12
	podej.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	78 d.8
	KNR-W 2-15 0211-02
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	podej.
	 
	 

	 
	 
	12
	podej.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	79 d.8
	KNR-W 2-15 0211-01
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	podej.
	 
	 

	 
	 
	12
	podej.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	80 d.8
	KNR-W 2-15 0230-01
	Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych szpitalnych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych - wg doboru inwestora UWAGA; ARMATURA ŁAZIENKOWA DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	81 d.8
	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01
	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp UWAGA; ARMATURA ŁAZIENKOWA DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12.00
	kpl.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	82 d.8
	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02
	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny UWAGA; ARMATURA ŁAZIENKOWA DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12.00
	kpl.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	83 d.8
	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01
	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12.00
	kpl.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	84 d.8
	KNR 2-15/GEBERIT 0306-02 analogia
	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 75-110 mm - wpusty brodzikowe podłogowe UWAGA; ARMATURA ŁAZIENKOWA DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	szt.
	 
	 

	 
	 
	12.00
	szt.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	9
	INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

	85 d.9
	KNR-W 2-15 0110-02
	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	 
	 

	 
	 
	298.22
	m
	298.220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	298.220

	86 d.9
	KNR-W 2-15 0110-01
	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	 
	 

	 
	 
	86.88
	m
	86.880
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	86.880

	87 d.9
	KNR 2-15 0201-03 analogia
	Baterie umywalkowe - mieszacze UWAGA; ARMATURA ŁAZIENKOWA DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	szt.
	 
	 

	 
	 
	12
	szt.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	88 d.9
	S 215 0500-01 analogia
	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	36.00
	szt.
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	89 d.9
	KNR-W 2-15 0137-09 analogia
	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm UWAGA; ARMATURA ŁAZIENKOWA DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	szt.
	 
	 

	 
	 
	12
	szt.
	12.000
	 

	 
	 
	  
	 
	RAZEM
	12.000

	10
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	90 d.10
	KNR-W 4-03 0202-01
	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w rurach instalacyjnych
	m
	 
	 

	 
	 
	186.55
	m
	186.550
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	186.550

	91 d.10
	KNR-W 4-03 0301-02
	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 60 A)
	szt.
	 
	 

	 
	 
	12*4
	szt.
	48.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48.000

	92 d.10
	KNR-W 4-03 0201-06
	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 120 mm2 w rurach instalacyjnych
	m
	 
	 

	 
	 
	25.69
	m
	25.690
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.690

	93 d.10
	KNR-W 4-03 0401-02
	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia
	szt.
	 
	 

	 
	 
	48.00
	szt.
	48.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48.000

	94 d.10
	KNR-W 4-03 0401-04
	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 6 mm2 - 3 odgałęzienia
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	95 d.10
	KNR-W 4-03 0606-07
	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora UWAGA; OPRAWY DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12*3
	kpl.
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	96 d.10
	KNR-W 4-03 0902-03
	Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	34
	kpl.
	34.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	34.000

	97 d.10
	KNR-W 4-03 0902-01
	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	14
	kpl.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	98 d.10
	KNR-W 4-03 1201-01
	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji
	przew.
	 
	 

	 
	 
	50
	przew.
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	99 d.10
	KNR-W 4-03 1201-02
	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów
	przew.
	 
	 

	 
	 
	50
	przew.
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	100 d.10
	KNR-W 4-03 1208-03
	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	pomiar
	 
	 

	 
	 
	50
	pomiar
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	101 d.10
	kalk. własna
	Dostawa i montaż wywietrzaka wentylacji mechanicznej - wymuszonej
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	11
	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK 

	102 d.11
	kalk. własna
	Montaż uchwytów przy misce ustępowej UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	103 d.11
	kalk. własna
	Montaż uchwytów przy umywalce UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	104 d.11
	kalk. własna
	Montaż zawieszki natrysku UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	105 d.11
	kalk. własna
	Montaż sidziska w brodziku UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	106 d.11
	kalk. własna
	Montaż lustra UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	107 d.11
	kalk. własna
	Montaż półki przyumywalkowej UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	108 d.11
	kalk. własna
	Montaż poręczy brodzikowej UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	109 d.11
	kalk. własna
	Montaż wieszaka na papier toaletowy UWAGA; WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DO ZAKUPU W CAŁOŚCI W KOMPLECIE PRZEZ INWESTORA MONTAŻ ZGODNIE Z USTALENIAMI I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ARMATURA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	kpl
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000


szp sztrz PRDM

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

	Lp.
	Pozycje kosztorysowe
	Nazwa
	Uproszczone
	Wartość
zł
	Jedn. miary
	Ilość jedn.
	Wskaźnik na jednostkę
zł
	Udział procentowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1 - 7
	ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE DLA CAŁOŚCI ZADANIA
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	2
	8 - 30
	ROBOTY DEMONTAŻOWE 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	3
	31 - 43
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	4
	44 - 50
	WYMIANA WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	5
	51 - 58
	POSADZKI I PODŁOŻA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	6
	59 - 70
	ŚCIANY; ZAMUROWANIA, TYNKI, OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	7
	71 - 74
	UZUPEŁNIENIENIA NA KORYTARZACH - ŚCIANY
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	8
	75 - 84
	KANALIZACJA SANITARNA 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	9
	85 - 89
	INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	10
	90 - 101
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	11
	102 - 109
	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	 
	 
	RAZEM netto
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	 
	 
	VAT
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	 
	 
	Razem brutto
	 
	0.00
	 
	 
	 
	0.00%

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	0.00
	 
	 
	 
	 


Słownie: zero i 00/100 zł
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