Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego


KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja instalacji ciepłej wody – zasilanie górne.

ADRES INWESTYCJI: Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36 

INWESTOR: Zespół Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36A

BRANŻA: sanitarna

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena

zł
	Wartość

zł

(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Modernizacja instalacji ciepłej wody – zasilanie górne

	1

d.1
	KNR 4-01

0538-08

analogia
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – demontaż izolacji rurociągu ciepłej wody
	m2
	0,9*90 +0,75*100 =156.000
	
	

	2

d.1
	KNR 2-16

0201-08

z.sz.2.3.9903-2
	Izolacja o grubości do 100 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr. zew. do 60 mm – demontaż demolacyjny 
	m2
	0,9*90 +0,75*100 =156.000
	
	

	3

d.1
	KNR 4-02

0114-03
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm
	m
	90
	
	

	4

d.1
	KNR 4-02

0114-02
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
	m
	100
	
	


	5

d.1
	KNR 2-15

0104-05
	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkow. o połączeniu gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	90
	
	

	6

d.1
	KNR 2-15

0104-03
	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkow. o połączeniu gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	100
	
	

	7

d.1
	KNR 2-15

0112-05
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 40 mm
	szt
	4
	
	

	8

d.1
	KNR 2-15

0112-03
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm
	szt.
	14
	
	

	9

d.1
	KNR 2-16

0601-07

z.o.2.2.1. 9901

z.o.2.2.3. 9902-2
	Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm – z drabin lub rusztowań przestawnych – izolacja materiałami  z demontażu
	m2
	0,9*90 +0,75* 100 =156.000
	
	

	10

d.1
	KNR 2-16

0311-01

z.o.2.2.1. 9901
	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-150 mm matami z wełny mineralnej na siatce drucianej rurociągów o śr. zewn. do 55 mm – z drabin lub rusztowań przestawnych 
	m2
	0,9*90 +0,75* 100 =156.000
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót 
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