Zał. 3 do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Zestaw do videogastroskopu i videokolonoskopu wraz z procesorem wizyjnym

Producent:
.....................................................................................

Typ .....................................................................................................
          

Kraj pochodzenia ..............................................................................
1. PROCESOR WIZYJNY

	L.p.
	Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia)
	Warunki graniczne
	

	1.1
	Przetwornik CCD „kolor”
	TAK
	

	1.2
	Elektroniczne wzmocnienie obrazu
	TAK
	

	1.3
	Sterowanie przysłoną światła
	TAK
	

	1.4
	Wyjścia: BNC, S-VHS
	TAK
	

	1.5
	Współpraca z oferowanymi videoendoskopami
	TAK
	

	1.6
	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
	TAK
	


2. VIDEOGASTROSKOP

	L.p.
	Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia)
	Warunki graniczne
	

	2.1
	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm
	TAK
	

	2.2
	Średnica zewnętrzna wziernika max.          9,8 mm
	TAK
	

	2.3
	Przetwornik CCD - Kolor
	TAK
	

	2.4
	Kąt obserwacji – min 120(
	TAK
	

	2.5
	Głębia ostrości od 5 do 100 mm
	TAK
	

	2.6
	Kąty wygięć końcówki (min.): 

· góra: 210(
· dół: 90(
· lewo: 100(
· prawo: 100(

	TAK
	

	2.7
	Możliwość rejestracji obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu
	TAK
	

	2.8
	Współpraca z posiadaną myjnią MINI- ETD OLIMPUS
	TAK
	


3. VIDEOKOLNOSKOP

	l.p.
	Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia)
	Warunki graniczne
	

	3.1
	Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm
	TAK
	

	3.2
	Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm
	TAK
	

	3.3
	Przetwornik CCD - Kolor
	TAK
	

	3.4
	Kąt obserwacji – min 140(
	TAK
	

	3.5
	Głębia ostrości 4-100 mm
	TAK
	

	3.6
	Długość robocza min. 1500 mm
	TAK
	

	3.7
	Możliwość rejestracji obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu
	TAK
	

	3.8
	Współpraca z posiadaną myjnią MINI-ETD OLIMPUS
	TAK
	


Wykonawca jest zobowiązany zaoferować sprzęt spełniający wszystkie powyższe warunki. Niespełnienie chociaż jednego wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
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