Załącznik 4 do Zapytania Ofertowego


WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 

ZESTAW DO WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI W OGÓLNODIAGNOSTYCZNEJ                   PRACOWNI RTG ORAZ PRACOWNI MAMMOGRAFICZNEJ

Nazwa Wykonawcy:

Producent:

Nazwa i typ: 

	L.p.
	Parametry TECHNICZNE 
	Wartość 

wymagana
	Parametry oferowane

	1.
	Zestaw do wewnętrznych badań jakości parametrów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005r. (Dz.U. Nr 194, poz. 1625).


	Tak
	

	I. SENSYTOMETR I DENSYTOMETR – Przenośne urządzenie zintegrowane

	1.
	21 stopniowy sensytometr i densytometr – urządzenie zintegrowane
	Tak
	

	
	Naświetlanie filmów niebiesko i zielono czułych (do wyboru)
	Tak
	

	2.
	Ramię pomiarowe do pomiaru gęstości optycznej
	Tak
	

	3.
	Skaner do pomiarów 21 stopniowych klinów sensytometrycznych
	Tak
	

	4.
	Funkcja przeliczania indeksu czułości i indeksu kontrastu
	Tak
	

	5.
	Natychmiastowe wyświetlanie danych sensytometrycznych i wyświetlanie ich na wyświetlaczu: współczynnik czułości i kontrastu, zaczernienie początkowe Dmin, zaczernienie maksymalne D21, światłoczułość LE, kontrastowość LK, czułość względna i średni gradient
	Tak
	

	6.
	Urządzenie przenośne
	Tak
	

	7.
	Zasilany bateryjne i sieciowo 
	Tak
	

	8.
	Interfejs do PC (automatyczny przekaz danych do komputera
	Tak
	

	II. EUROFANTOM

	1.
	Obszar do kontroli poprawności działania systemu automatycznej kontroli ekspozycji AEC
	Tak
	

	2.
	Pomiar gęstości optycznej
	Tak
	

	3.
	Pomiar rozdzielczości przestrzennej i progowego kontrastu obrazu
	Tak
	

	4.
	Urządzenie powinno spełniać wymogi Unii Europejskiej (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography screening").
	Tak
	

	5.
	Lupa
	Tak
	

	6.
	Dodatkowa płytka PMMA (do kontroli AEC)
	Tak
	

	III. OPROGRAMOWANIE KONTROLI JAKOŚCI – OGÓLNODIAGNOSTYCZNE                           (1 stanowisko)

	1.
	Oprogramowanie w jęz. polskim
	Tak
	

	2.
	Kompatybilne z systemem operacyjnym Windows
	Tak
	

	3.
	Współpraca z oferowanymi urządzeniami
	Tak
	

	4.
	Zapis odczytanych z densytometru parametrów
	Tak
	

	5.
	Tworzenie i drukowanie raportów 
	Tak
	

	6.
	Tworzenie wykresów kontrolowanych parametrów
	Tak
	

	7.
	Archiwizacja w bazie danych
	Tak
	

	8.
	 Wymagania odnośnie sprzętu komputerowego
	 Podać
	

	IV. OPROGRAMOWANIE KONTROLI JAKOŚCI – MAMMOGRAFICZNE (1 stanowisko)

	1.
	Możliwość zapisu danych odczytanych z fantomu
	Tak
	

	2.
	Oprogramowanie w jęz. polskim
	Tak
	

	3.
	Kompatybilne z systemem operacyjnym Windows
	Tak
	

	4.
	Współpraca z oferowanymi urządzeniami
	Tak
	

	5.
	Tworzenie i drukowanie raportów 
	Tak
	

	6.
	Tworzenie wykresów kontrolowanych parametrów
	Tak
	

	7.
	Archiwizacja w bazie danych
	Tak
	

	8.
	 Wymagania odnośnie sprzętu komputerowego
	Podać
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