Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego


PRZEDMIAR  ROBÓT

NA MONTAŻ DRZWI OGNIOODPORNYCH I DYMOSZCZELNYCH

NA

GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ I PIWNICY – ETAP I

SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH

UL. OPOLSKA 36A

1.   Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, ognioodpornych – 2szt.

1.1.    Zakres robót.

1.1.1. Dostawa drzwi – szt. 2, o następujących parametrach :

      -         drzwi 1-o skrzydłowe, drewniane, pełne, ( prawe ) o klasie odporności ogniowej EI 30 

      -         wymiary drzwi w świetle muru ( wraz z  ościeżnicą ) - 980 x 2090 mm

      -         ościeżnica drewniana

      -         okleina drzwi – dąb modyfikowany   

      -         zamek wpuszczany z wkładką patentową

      -         klamka ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w kolorze drzwi, z rdzeniem 

                stalowym

      -         uszczelka ogniowa na całym obwodzie

      -         samozamykacz

      -         tabliczka znamionowa

      1.1.2. Demontaż istniejących drzwi drewnianych, 1-o skrzydłowych, pełnych - 2szt.

                o wymiarach w świetle muru ( wraz z ościeżnicą ) - 980 x 2090 mm

      1.1.3. Montaż drzwi – 2szt., opisanych w pkt. 1.1.1., wraz z wyrównaniem zaprawą ubytków

                tynków i malowaniem.

      1.2.    Usytuowanie

         a)    Piwnica – wejście do Sterylizacji
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