Zał. 4 do Zapytania Ofertowego


KOSZTORYS  OFERTOWY
	Lp.
	Podstawa
	Opis 
	j.m.
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1
	D-01.02.02  ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB DARNINY

	1

d.1
	KNNR 1

0113-01
	Usunięcie warstwy humusu o grubości do 15 cm za pomocą spycharek.

37,5+24,0

poszerzenie o krawężnik

przy ażurach

0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2]

krawężnik wtopiony

0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]
	m2

m2

m2

m2
	61,5

10,29

3,69
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	2
	D-02.01.01  WYKONANIE  WYKOPÓW  W GRUNTACH  NIESKALISTYCH  

	2

d.2
	KNNR 1

0202-10
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi   w gruntach  kat. III-IV z transportem do 1 km sam. samowył. 

0,48x[37,5+24,0]

poszerzenie o krawężnik

przy ażurach

0,48x[10,29]

krawężnik wtopiony

0,48x[3,69]
	m3

m3

m3

m3
	29,52

4,94

1,77
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	3

d.2
	KNR 2-31

0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV

37,5+24

poszerzenie o krawężnik

przy ażurach

0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2]

krawężnik wtopiony

0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]
	m2

m2

m2

m2
	61,5

10,29

3,69
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	4

d.2
	KNNR 1

0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ( kat. gr. I-IV )

krotność = 9

36,23
	m3

m3
	36,23
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	5
	D-04.02.01  WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE

	5

d.5
	KNNR 6

0104-03
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm – pospółka

37,5+24,0

poszerzenie o krawężnik

przy ażurach

0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2]

krawężnik wtopiony

0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]
	m2

m2

m2

m2
	61,5

10,29

3,69
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	6
	D-04.04.04  PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO

	6

d.6
	KNNR 6

0114-01
	Warstwa dolna z podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 15 cm

37,5+24,0

poszerzenie o krawężnik

przy ażurach

0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2]

krawężnik wtopiony

0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]
	m2

m2

m2

m2
	61,5

10,29

3,69
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	7

d.6
	KNNR 6

0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

37,5+24,0

poszerzenie o krawężnik

przy ażurach

0,3x[5+7,5+5+5+4,8+5+2]

krawężnik wtopiony

0,3x[2,5+2,5+2,5+2,4+2,4]
	m2

m2

m2

m2
	61,5

10,29

3,69
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	7
	D-0503.03  NAWIERZCHNIA  Z  PŁYT  AŻUROWYCH

	9

d.7
	KNR 0-11

0316-07
	Nawierzchnia z płyt typu ażur gr. 10 cm na podsypce bazaltowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

37,5+24,0
	m2

m2
	61,5
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	8
	D-08.01.01  KRAWĘŻNIKI  BETONOWE

	10

d.8
	KNNR 6

0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowych. ( szczegół D – rys 7

Przy ażurach

([5+7,5+5+5+4,8+5+2])
	m

m
	34,3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	11

d.8
	KNNR 6

0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowych. ( szczegół B – rys. 6

Przy ażurach

([2,5+2,5+2.5+2,4+2,4])
	m

m
	12,3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	9
	D-09.01.01  ZIELEŃ  DROGOWA

	12

d.9
	KNNR 1

0507-01
	Humusowanie wolnych przestrzeni w płytach ażurowych

37,5+24
	m2

m2
	61,5
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
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