Załącznik Nr   3 do Zapytania Ofertowego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: 2 WÓZKI DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Nazwa Wykonawcy:

Producent:

Nazwa i typ: 

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETRY WYMAGANE
	OFEROWANE PARAMETRY

	1. 
	Szerokość całkowita: 650 mm ( + 30 mm )
	TAK
	

	2. 
	Długość całkowita: 1970 mm ( +  30 mm )
	TAK
	

	3. 
	Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie: 590 – 870 mm ( + 20 mm )
	TAK
	

	4. 
	Wózek wykonany z profili stalowych, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	5. 
	Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa ABS z profilowaną półką
	TAK
	

	6. 
	Leże składające się z trzech segmentów
	TAK
	

	7. 
	Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą do 70( (+/- 3()
	TAK
	

	8. 
	Kąt odchylenia oparcia nóg 38( regulowane przy pomocy sprężyn gazowych (+/- 3()
	TAK
	

	9. 
	Przechył Trendelenburga: 26(  ( + 3( )
	TAK
	

	10. 
	Przechył anty-Trendelenburga: 15(  ( + 3( )
	TAK
	

	11. 
	Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą
	TAK
	

	12. 
	Leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji
	TAK
	

	13. 
	Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego
	TAK
	

	14. 
	Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. 200 mm
	TAK
	

	15. 
	Wózek wyposażony w:

-      poręcze boczne /2 szt./,

· stojak na kroplówkę /1 szt./,

· kosz na butle z tlenem /1 szt./
	TAK
	

	16. 
	Świadectwa, certyfikat CE.
	TAK
	


UWAGA:


Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
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