Załącznik Nr 3 


ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PAREMTRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Wiertarka ortopedyczna z osprzętem.

Producent:

          …………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:
.………………………………………………………….

Oferowany model:
…………………………………………………………..

PARAMETRY  GRANICZNE

	LP
	OPIS PARAMETRU
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OPEROWANE PARAMETRY
	SKALA OCEN

	Parametry techniczne

	1.
	Ortopedyczny napęd wiertarski
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.1
	Silnik umieszczony w rękojeści pistoletowej
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.2
	Silniki bezszczotkowe nie wymagające konserwacji i smarowania
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.3
	Zasilanie wiertarki: akumulatory sterylne i niesterylne 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.4
	Płynna regulacja obrotów lewo/prawo oraz oscylacje
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.5
	Blokada przycisku przed przypadkowym uruchomieniem
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.6
	Wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy przełącznikiem w napędzie
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.7
	Maksymalny moment obrotowy min. 3.6 Nm w trybie wiertarskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.8
	Maksymalny moment obrotowy min. 16.5 Nm w trybie frezowania
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.9
	Kaniulacja napędu min. 4.0 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.10
	System wymiennych końcówek wiertarskich i rozwiertaków montowanych zatrzaskowo z napędem
	TAK
	
	Bez punktacji

	2
	Nasadka do drutów Kirschnera
	TAK
	
	Bez punktacji


	3
	Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs średnica wiertła min 6 mm – z kluczykiem
	TAK
	
	Bez punktacji

	4
	Nasadka typu Synthes duża kompatybilna z wiertłami giętkimi śródszpikowymi Aesculap
	TAK
	
	Bez punktacji

	5
	Nasadka wiertarska typu Synthes mała
	TAK
	
	Bez punktacji

	6
	Ładowarka akumulatorowa 
	Wymagane jeśli oferowane akumulatory nie są kompatybilne  z posiadaną ładowarką firmy Micro-Air 
	
	Bez punktacji

	6.1
	Elektroniczna kontrola ładowania
	TAK
	
	Bez punktacji

	6.2
	Możliwość jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów niesterylnych oraz dwóch akumulatorów sterylnych
	TAK
	
	Bez punktacji

	6
	Puszka sterylna z zamknięciem oraz osłona do zakładania akumulatorów niesterylnych
	TAK
	
	Bez punktacji

	7.1
	Akumulator niesterylny – 2 szt
	TAK
	
	Bez punktacji
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